<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="0" x2="50" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="55" x2="0" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="55" x2="52.07" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.07" y1="55" x2="52.07" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.07" y1="0" x2="81.28" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="0" x2="81.28" y2="55" width="0" layer="20"/>
<text>radioklub.cz</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="&amp;my">
<packages>
<package name="CA56-21">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E5-8,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 8.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="#PaJa_konektory">
<description>&lt;B&gt;PaJa_konektory&lt;/B&gt; - knihovna   &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 
&lt;I&gt;(vytvoreno 1.6.2011)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
Knihovna konektoru do Eagle &lt;I&gt;(od verze 5.6)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
Knihovna obsahuje: 91 soucastek na DPS, 92 do SCHematu&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;Author&gt;Copyright (C) PaJa 2011&lt;BR&gt;
http://www.paja-trb.unas.cz&lt;BR&gt;
paja-trb@seznam.cz
&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ARK550/2">
<description>&lt;B&gt;Svorkovnice&lt;/B&gt; - dvojita - roztec 3,5mm</description>
</package>
<package name="ARK550/3">
<description>&lt;B&gt;Svorkovnice&lt;/B&gt; - trojita - roztec 3,5mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="&amp;my" package="CA56-21" value="CA56-12...">
<attribute name="IO" value="CA56-21SRWA"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49U-V" value="14.7456 MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-024X044" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-024X044" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-024X044" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E5-8,5" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="E5-8,5" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="atmel" package="DIL28-3" value="ATMEGA8-P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="TO220V" value="7805TV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="#PaJa_konektory" package="ARK550/2" value="ARK550/2"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="4k7"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35Z10" value="5V6"/>
<element name="DS18B20" library="#PaJa_konektory" package="ARK550/3" value="ARK550/3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DD">
<contactref element="D1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="DC">
<contactref element="D1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="DB">
<contactref element="D1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="DA">
<contactref element="D1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="DS18B20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="DS18B20" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="DS18B20" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
